|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\WIN7PRO\Desktop\в командировку\Для почты\картинки для сайта 2012\0665 в1500 д2000.jpg | **Сушилка для белья 0665** Размер не менее: длина – 1000 мм, высота – 2000 мм.Конструкция представляет собой Т-образные стойки, не менее двух штук, с элементами для крепления веревок. Т-образные стойки изготовлены из металлической трубы диаметром не менее 108 мм. Металл окрашен порошковыми красками с предварительной антикоррозионной обработкой. |