|  |  |
| --- | --- |
|  | **Диван 1605**Размеры не менее: высота – 900 мм, длина - 2880 мм, ширина - 900 мм.Изделие представляет собой полукруглый диван со спинкой.Основание изготовлено из металлической профильной трубы сечением не менее 30х30 мм. Сиденье и спинка должны быть изготовлены из калиброванного пиломатериала хвойных пород, толщиной не менее 30 мм.Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, кромки закруглены. Крепеж оцинкован. Металлические элементы окрашены порошковыми красками с предварительной антикоррозийной обработкой.  |